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1、 指标体系构成
核心指标：零碳园区建设必须达到的目标，是园区验收评估的首要条件，达不到核心指标要求的园区，原则上不得申请验收。
引导指标：用于引导建设路径，并作为验收参考。确因客观条件无法开展相关工作的，园区可在申报材料中说明，相关指标不纳入验收要求。
特色指标：体现园区自身特色的指标。园区可自行提出并经评估认可，也可从特色指标库中选取，数量不少于4个。
2、 核心指标和引导指标
（一）工业园区
工业园区零碳园区建设核心指标和引导指标参见表1。
表1  工业园区零碳园区建设核心指标和引导指标
	指标类型
	指标名称
	目标要求

	核心指标
	单位能耗碳排放
	≤0.8吨/吨标准煤

	引导指标
	清洁能源消费占比
	≥90%

	
	可利用建筑屋顶光伏覆盖率
	100%

	
	绿电直供比例
	≥40%

	
	园区企业产出产品单位能耗
	达到或优于能耗限额2级或准入值

	
	重点企业能效水平达到行业标杆的比例
	≥30%

	
	工业固体废物产生强度近三年累计降幅
	≥10%

	
	余热/余冷/余压综合利用率
	≥50%

	
	工业用水重复利用率
	≥90%

	
	绿色低碳技术集成场景建设
	至少建立1个



（二）研发商办园区
研发商办园区零碳园区建设核心指标和引导指标参见表2。
表2  研发商办园区零碳园区建设核心指标和引导指标
	指标类型
	指标名称
	目标要求

	核心指标
	单位能耗碳排放
	≤0.4吨/吨标准煤

	引导指标
	可利用建筑屋顶光伏覆盖率
	100%

	
	绿电直供比例
	≥40%

	
	储能容量占日均用电量比例
	≥日均用电量的10%

	
	超低能耗、近零能耗、（近）零碳建筑占比
	≥50%

	
	光储直柔建筑
	≥1个

	
	园区智慧能碳管理平台
	1个

	
	绿色低碳技术集成场景建设
	至少建立1个


（三）物流园区
物流园区零碳园区建设核心指标和引导指标参见表3。
表3  物流园区零碳园区建设核心指标和引导指标
	指标类型
	指标名称
	目标要求

	核心指标
	单位能耗碳排放
	≤0.2吨/吨标准煤

	引导指标
	可利用建筑屋顶光伏覆盖率
	100%

	
	绿电直供比例
	≥50%

	
	新能源物流车辆占物流车辆总规模的比例（自用型物流园区）
	≥70%

	
	新能源物流车进场比例（公共服务型物流园区）
	≥50%

	
	开展绿色建筑相关评价认证工作
	获得LEED认证、BREEM认证、绿色建筑标识、绿色仓库认定等任一高级别认证或评价

	
	绿色低碳技术集成场景建设
	至少建立1个


3、 特色指标
特色指标库见表4。


表4  上海市零碳园区建设特色指标
	分类
	指标名称
	单位
	基期值
	目标值

	能源转型
	本地可再生能源消费占比
	%
	
	

	
	可再生电力消费占比
	%
	
	

	
	终端电气化率
	%
	
	

	
	园区内电力需求响应能力
	千瓦
	
	

	产业降碳
	绿色工厂比例
	%
	
	

	
	零碳工厂比例
	%
	
	

	基础设施
	园区绿色微电网
	个
	
	

	
	氢能等新能源公交和重卡投放量
	辆
	
	

	
	加（制）氢站、充（换）电站、V2G等数量
	个
	
	

	
	获得评价标识的绿色建材的应用比例
	%
	
	

	
	利废建材应用比例
	%
	
	

	运营管理
	企业开展碳足迹标识认证占比
	%
	
	

	
	能碳智慧管理平台对园区企业的覆盖率
	%
	
	

	
	园区企业牵头或参与国家及本市碳排放相关标准制定的数量
	个
	
	

	绿色低碳创新
	市级以上绿色低碳相关创新平台（工程中心、重点实验室、科研机构等）
	个
	
	

	
	纳入上海市绿色低碳先进技术项目的数量
	个
	
	

	
	纳入国家能源领域首台（套）重大技术装备名单的数量
	个
	
	


4、 部分指标说明
1.单位能耗碳排放
指园区范围内每消费一吨标准煤能源产生的碳排放量，即为园区年碳排放总量与园区年综合能源消费量的比值。
园区年综合能源消费量指园区范围内每年度实际消费的各类能源的总和，单位为吨标准煤；电力消费能耗按等价值计算。
园区年碳排放总量按照国家规定的零碳园区碳排放核算方法（试行）进行计算。
2.清洁能源消费占比
指园区年综合能源消费总量中清洁能源消费量的占比。
园区年清洁能源消费量（吨标准煤），包括天然气、可再生能源（太阳能、风能、生物质能、地热能等）、绿色电力等。
3.可利用建筑屋顶光伏覆盖率
指园区内可安装光伏的建筑屋顶中，实际安装光伏系统的面积占比，即：
可利用建筑屋顶光伏覆盖率=已安装光伏屋顶面积（m2）/可利用建筑屋顶总面积（m2）×100%。
4.绿电直供比例
指园区内能实现物理溯源的绿电量与总用电量的比值。
5.工业固体废物产生强度近三年累计降幅
指评价当年园区内工业固体废物产生强度（产生量/产值）与三年前的下降率。
6.余热/余冷/余压综合利用率
指园区内热能、冷能和压力能回收利用的比例，综合利用率是三类能源综合利用率的加权平均值。
7.工业用水重复利用率
指工业用水中重复利用的水量与总用水量的比值。
8.储能容量占日均用电量比例
指园区内各类电储能系统可存储的最大电能量占园区日均用电量的比例，即：
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式中：
R储能为园区内储能容量占园区日均用电量的比例（%）；
E电力为年电力消费总量（万千瓦时）；
C储能为园区内各类电储能系统可存储的最大电能量，按照满充情况下最大放电量计算，单位为千瓦时。电储能类型主要包括锂电池、液流电池、压缩空气、飞轮等存储能量类型与释放能量类型均为电力的储能设施。
9.本地可再生能源消费占比
指园区开发利用的可再生能源（电力、热力、燃料等）在本地终端能源总消费中所占的百分比。
10.可再生电力消费占比
指园区可再生电力消费量（光伏、风电、生物质发电等）与园区用电总量之比。可再生电力消费量来源为经主管部门审核的可再生能源消费凭证（含省间绿电购买凭证、自建光伏消纳凭证等）。
11.终端电气化率
指园区电力消费能耗与园区年综合能源消费量的比例，按电力等价值计算。
12.企业开展产品碳足迹标识认证占比
指开展产品碳足迹标识认证工作的园区企业数量占园区企业总数的比例。
13.能碳智慧管理平台对园区企业的覆盖范围
指能碳智慧管理平台覆盖的园区企业数量占园区企业总数的比例。
14.纳入国家能源领域首台（套）重大技术装备名单的数量
指纳入国家能源局公示的能源领域首台（套）重大技术装备名单的数量。
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